**Specifikace předmětu plnění**

na veřejnou zakázku s názvem ***„Pořízení lůžek – AHC Senior centrum Pečičky – Pečičky“***

Výrobce a typové označení elektrického polohovatelného lůžka:

Výrobce a typové označení příslušenství – matrace:

Výrobce a typové označení příslušenství – noční stolek:

**Elektrické polohovatelné lůžko**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | POPIS | SPLŇUJE?  (ANO/NE) |
| Typ lůžka: | elektrické polohovatelné lůžko, čtyřdílný polohovatelný rošt |  |
| Rozměry ložné plochy: | min. 90 × 200 cm, možnost prodloužení o min. 15 cm bez nářadí |  |
| Nosnost: | min. 150 kg |  |
| Elektrické polohování: | elektrické nastavení výšky ložné plochy min. 40 cm, elektrické nastavení zádového dílu, elektrické nastavení stehenního dílu |  |
| Manipulace: | lůžko je pojízdné v libovolné výšce |  |
| Postranice: | dělené teleskopické, min. 2 výškové pozice, min. 40 cm nad ložnou plochou |  |
| Čela: | plná výplň bez otvorů |  |
| Ovládání: | snadno dostupný ruční ovladač s možnosti uzamčení funkcí |  |
| Kolečka: | kolečka pojezdová, otočná, s aretací, pro manipulaci na tvrdém povrchu, min. průměru 100 mm |  |
| Brzda: | centrální brzda na nožní straně (snadno přístupná) |  |
| Hrazda s rukojetí: | součást dodávky - nosnost min. 80 kg. |  |
| Noční stolek: | Noční stolek s výsuvnou jídelní deskou, pojezdová kolečka |  |
| Matrace: | Pasivní antidekubitní matrace 200 x 90 x 15, trvalá zátěž - 130 kg, snímatelný nepropustný potah, střední tuhost, 3 stupeň rizika |  |
| Certifikace: | soulad s EN 60601-2-52, CE, prohlášení o shodě |  |
| Doprava a instalace: | Doprava na místo určení včetně vynesení a instalace v místě dodání  **Dodavatel zajistí:**  Přenos z místa vykládky (např. z nákladového vozu) na místo určené objednatelem. Manipulace bude provedena tak, aby nedošlo k poškození budovy. |  |
| Návod k obsluze: | v českém jazyce |  |

V dne

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat + podpis